|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرکت: کارگاه/ محل کار: عمليات/ فعاليت: مميز: | | | | | |
| رديف | شرح | بلي | خير | N/A | توضيحات |
| 1 | آيا داربست ها استحکام کافي را دارند و از ظرفيتي معادل 4 برابر حداکثر بار تحميلي برخوردار هستند ؟ |  |  |  |  |
| 2 | آيا عمليات برپا کردن داربست تحت نظر افراد با صلاحيت در زمينه نصب داربست صورت گرفته است؟ |  |  |  |  |
| 3 | آيا داربستهای با ارتفاع بيشتر از 3 متر ( 10 فوت ) از سطح زمين داراي گاردريل هستند؟ |  |  |  |  |
| 4 | آيا بارهاي سنگين روي الوار در نزديک و يا روي تکيه گاه قرار داده مي شوند واز قرار دادن آنها در مرکز الوار اجتناب مي گردد؟ |  |  |  |  |
| 5 | آيا الوارها از ميزان کافي تحمل بار برخوردار هستند؟ |  |  |  |  |
| 6 | آيا بيرون زدگي الوارها از تکيه گاه داربست بين15تا30سانتي متر( 6 تا 12 اينچ )مي باشد واز حرکت آنها جلوگيري شده است؟ |  |  |  |  |
| 7 | آيا براي حفاظت افراديکه زير داربست کار مي کنند تور سيمي با مش 3/1سانتي متر(نيم اينچ) فاصله بين پاخور و ميله بالايي گارد ريل را پوشانده است؟ |  |  |  |  |
| 8 | آيا پايه هاي داربست بخوبي روي زمين محکم شده اند بنحوي که از حرکت ونوسان داربست جلوگيري نمايند؟ |  |  |  |  |
| 9 | آيا تخته هاي مورد استفاده در سکوهاي داربست بطور مطمئن محکم شد ه اند؟ |  |  |  |  |
| رديف | شرح | بلي | خير | N/A | توضيحات |
| 10 | آيا گاردريل هاوپاخورهادرانتها وقسمت هاي باز سکوهاي داربست نصب شده اند؟ |  |  |  |  |
| 11 | آيا پاخورهاي داربست امکان جلوگيري از سقوط تجهيزات و بارها را فراهم کرده اند؟ |  |  |  |  |
| 12 | آياپاخورهاحداقل10سانتي متر(4 اينچ) ارتفاع دارند؟ |  |  |  |  |
| 13 | آيا هنگامي که کارگران مشغول کار روي يک داربست معلق هستند، طناب نجات آنها به يک ساختار مستحکم بالاسري و نه خود داربست متصل شده است؟ |  |  |  |  |
| 14 | آيا کارگران از حمايل متصل به کمربند ايمني استفاده ميکنند؟ |  |  |  |  |
| 15 | آيا لوله ها و اتصالات داربست به درستي و در فواصل مناسب و عمودي و روي بستر مناسب نصب شده اند و بستها محکم هستند؟ |  |  |  |  |
| 16 | آيا نردبان ،راه پله و يا وسيله مناسب ديگري براي دسترسي به داربست وجود دارد؟ |  |  |  |  |
| 17 | آيا داربستها متناسب با طول وارتفاع به ساختمان محکم شده اند ؟ |  |  |  |  |
| 18 | آيا زمانيکه احتمال برخورد سر کارکنان با موانع بالاسري روي داربست وجود دارد حفاطت لازم بعمل آمده است؟ |  |  |  |  |
| 19 | آيا اجزاي آويزان در داربست ها مثل سيم ها و الياف و طناب هادر مقابل حرارت, مواد شيميايي خورنده محافظت شده اند؟ |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | شرح | بلي | خير | N/A | توضيحات |
| 20 | آيا طنابهاي مورد استفاده در داربست توانايي تحمل 6 برابر وزن درنظرگرفته شده را دارند؟ |  |  |  |  |
| 21 | آيا کارگران از کارکردن در شرايط طوفاني, باد شديد و برف و يخ منع شده اند؟ |  |  |  |  |
| 22 | آيا حداکثر ارتفاع سطح کار از 4 برابر حداقل سطح پايه فراتر نيست مگر در شرايطي که از ساپورت هاي مناسب استفاده شده باشد؟ |  |  |  |  |
| 23 | آيا عرض سکوي داربست کمتر از45سانتي متر( 18 اينچ) نمي باشد؟ |  |  |  |  |
| 24 | آيا داربست ها براي کاري که ويژه آن طراحي شده اند, مورد استفاده قرار ميگيرند؟ |  |  |  |  |
| 25 | آياانواع داربستها مطابق با الزامات قانوني مخصوص خودنصب شده اند؟ |  |  |  |  |
| 26 | آيا استفاده از اشياء بي ثبات مانند بشکه ها ،آجرهاي لق،جعبه ها وبلوک هاي سيماني براي حمايت داربست هاو تخته ها اجتناب شده است؟ |  |  |  |  |
| 27 | آياداربست هاحداقل 3متر (10فوت) در تمام جهات از خطوط برق فاصله دارند؟ |  |  |  |  |
| 28 | آيا از داربستها توسط فرد با صلاحيت و در فواصل زماني معين بازرسي مجدد بعمل مي آيد؟ |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | شرح | بلي | خير | N/A | توضيحات |
| 29 | آيا اجزاءداربست هاي معلق(طناب،زنجير وغيرو)توسط افراد با صلاحيت قبل از هر شيفت کاري وبعد از هر اتفاقي که مي تواند بر روي سلامت داربست تاثير گذار باشد بازرسي مي شوند؟ |  |  |  |  |
| 30 | آيا قطعات معيوب داربست مانند نردبان ها،بست ها،لوله هاو... تعمير و يا جايگزين مي گردند؟ |  |  |  |  |
|  | **بالابرهاي داراي سبد** |  |  |  |  |
| 31 | آيا سیستم مهار سقوط فرد (PFAS) به بدنه سبد وصل شده و توسط فرد پوشيده شده است؟ |  |  |  |  |
| 32 | آيا نرده های حفاظتی در تمام طرفين سطوح کاري نصب شده است؟ |  |  |  |  |
|  | **آموزش** |  |  |  |  |
| 33 | آيا کارگران براي سوار نمودن داربست و جدا نمودن اجزاي آن آموزش هاي لازم ديده اند؟ |  |  |  |  |
| 34 | آيا کارگران براي کار روي داربست و پيرامون آن آموزش ديده اند؟ |  |  |  |  |
| 35 | آيا دوره هاي باز آموزي براي کارکنان در زمانيکه مهارت آنها کاهش مييابد برگزار مي شود؟ |  |  |  |  |
| 36 | آيا کارکنان در خصوص خطرات کار بر روي داربست ها آموزش هاي لازم را ديده اند؟ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| رديف | شرح | بلي | خير | N/A | توضيحات |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| نام و نام خانوادگي بررسي كننده و امضاء: تاريخ مميزي:  پيشنهادات لازم : | | | | | |