|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرکت: کارگاه/ محل کار: عمليات/ فعاليت: مميز: | | | | | |
| رديف | شرح | بلي | خير | N/A | توضيحات |
|  | **تجهیزات آتش نشانی** |  |  |  |  |
| 1 | آيا تجهيزات آتش­ نشاني در جاي مناسب قرار گرفته­ و بطور مرتب مورد بازرسي قرار مي­گيرند؟ |  |  |  |  |
| 2 | آيا به شير و شيلنگ آتش نشاني دسترسي وجود دارد؟ |  |  |  |  |
| 3 | آيا وسايل آتش نشاني حداقل بطور ماهيانه از نظر محل، آسيب احتمالي و شارژ بودن مورد بازرسي قرار مي­گيرند؟ |  |  |  |  |
|  | **سيستم آلارم حريق** |  |  |  |  |
| 4 | آیا سيستم های اعلام حريق بدون نظارت هر 2 ماه يکبار تست مي شوند؟ |  |  |  |  |
| 5 | آیا سيستم های اعلام حريق تحت نظارت به صورت ساليانه تست مي شوند؟ |  |  |  |  |
|  | **خاموش کننده هاي حريق** |  |  |  |  |
| 6 | آيا خاموش کننده هاي حريق بطور مناسب جانمايي، نصب و مشخص شده و در دسترس کارکنان مي باشند؟ |  |  |  |  |
| 7 | آيا همه خاموش کننده ها بطور منظم بازرسي و شارژ مي شوند و نتايج بازرسي روي برگه هاي مربوطه درج مي گردد؟ |  |  |  |  |
| 8 | آيا خاموش کننده های قابل حمل حريق، در نوع و تعداد، به اندازه |  |  |  |  |
| رديف | شرح | بلي | خير | N/A | توضيحات |
|  | کافي در نظر گرفته شده اند؟ |  |  |  |  |
| 9 | آيا براي يک سيستم ثابت اطفاء حريق، برچسب هشدار در خصوص خطرات مرتبط با اطفاء کننده متوسط استفاده شده است؟ |  |  |  |  |
| 10 | آيا مايعات قابل اشتعال و احتراق براساس نوع، نقطه اشتعال، نقطه جوش، فشار بخار و عناصر اصلي، شناسائي و طبقه بندي شده اند؟ |  |  |  |  |
| 11 | آيا در جايي که احتمال شعله ور شدن بخارات قابل اشتعال در اثر مواجهه با منبع شعله مثل تجهيزات الکترونيک، الکتريسيته ساکن و اتصال کوتاه به زمين وجود دارد، هشدار هاي لازم مانند: سيگار نکشيد، شعله و يا وسايل گرمايشي روشن نکنيد، جوشکاري يا برش کاري انجام ندهيد و از ابزارهاي توليدکننده جرقه استفاده نکنيد، وجود دارد؟ |  |  |  |  |
| 12 | آيا مايعات قابل اشتعال و احتراق در تانکها يا ظروف سربسته بر اساس نوع، حجم و محل نگهداري مي­شوند ؟ |  |  |  |  |
| 13 | آيا تهويه از مخلوط هوا با بخارات در غلظت بيش از از حد پايين قابل اشتعال جلوگيري مي­کند؟ |  |  |  |  |
| 14 | آيا ميزان مايعات موجود در نواحي عملياتي، بطور معمول از ميزان مورد نياز براي يک روز يا يک نوبت کاري تجاوز نمي کند؟ |  |  |  |  |
| 15 | آيا از ظروف ايمني جهت نگهداري و حمل و نقل 9/18 ليتر( 5 گالن) يا کمتر از مايعات استفاده ميشود؟ |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | شرح | بلي | خير | N/A | توضيحات |
| 16 | آيا کنترل مناسبي براي ريختن اتفاقي مايعات وجود دارد؟ |  |  |  |  |
|  | **ظروف محتوي مايعات قابل احتراق و اشتعال** |  |  |  |  |
| 17 | آيا ظروف و تانک هاي قابل حمل مربوط به ذخيره مايعات قابل احتراق و اشتعال مورد تست و تاييد قرار گرفته اند؟ |  |  |  |  |
| 18 | آيا کليه اتصالات ظروف و لوله هاي مربوط به مايعات قابل اشتعال کاملا محکم هستند؟ |  |  |  |  |
| 19 | آيا مايعات قابل اشتعال زماني که استفاده نمي شوند در مخازن بسته نگهداري مي شوند؟( براي مثال در زمان شستشوي تانک ها) |  |  |  |  |
| 20 | آيا همه ظروف مايعات قابل اشتعال در زمان توزيع شدن به زمين و مخازن ديگر وصل مي شوند؟ |  |  |  |  |
| 21 | آيا ظروف و قوطي هاي ايمني که براي مواد قابل احتراق و اشتعال به کار مي رود مورد تاييد مي باشند؟ |  |  |  |  |
| 22 | آيا مخازن ذخيره به منظور جلوگيري از افزايش حجم يا فشار بيش از اندازه به دلايل سقوط، تخليه يا تغييرات درجه حرارت به اندازه کافي تهويه مي شوند؟ |  |  |  |  |
| 23 | آيا مخازن ذخيره قابل حمل در مواقع افزايش فشار داخلي به دليل تماس با آتش به تخليه اضطراري مجهز شده اند؟ |  |  |  |  |
| 24 | آيا قفسه هايي که براي نگهداري مايعات قابل اشتعال استفاده مي شوند داراي برچسب (موادقابل اشتعال- ممنوعيت ايجاد شعله) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | شرح | بلي | خير | N/A | توضيحات |
|  | هستند؟ |  |  |  |  |
| 25 | آيا مايعات قابل اشتعال نظير بنزين در ظروف تاييد شده ايمن نگهداري مي شوند؟ |  |  |  |  |
|  | **حمل ونقل مواد قابل احتراق و اشتعال** |  |  |  |  |
| 26 | آيا زماني که مخازن مواد قابل اشتعال و احتراق روي هم قرار مي گيرند براي اطمينان از حمايت و پايداري از صفحات جدا کننده در بين آنهااستفاده شده است؟ |  |  |  |  |
| 27 | آيا کليه ي مخازن با ظرفيت بيش از5/113ليتر( 30 گالن )در داخل اتاق نگهداري بصورت تک ،تک نگهدارد مي شوند؟ |  |  |  |  |
|  | **ذخيره ي مواد قابل اشتعال و احتراق** |  |  |  |  |
| 28 | آيا مايعات قابل اشتعال و احتراق در ظروف ايمن نگهداري مي­شوند؟ |  |  |  |  |
| 29 | آيا به منظور به حداقل رساندن خطر حريق خود بخود، ذخيره مواد قابل احتراق و اشتعال به صورت مناسب و در حجم ها و اندازه های صحیح صورت مي پذيرد؟ |  |  |  |  |
| 30 | آيا کليه ضايعات مربوط به حلال ها ( حلال هاي زايد) و مايعات قابل اشتعال تا زماني که از محل کار دور شوند در مخازن با پوشش هاي مقاوم به آتش نگهداري مي شوند؟ |  |  |  |  |
| رديف | شرح | بلي | خير | N/A | توضيحات |
| 31 | آيا ترجيحا از سيستم مکشي بجاي دميدن و يا جارو کردن گرد و غبار قابل اشتعال استفاده مي شود؟ |  |  |  |  |
| 32 | آيا ضايعات و پسماندهاي قابل احتراق (نظير کهنه هاي روغني) تا دور کردن کامل از محيط کار در مخازن مناسب فلزي نگهداري مي شوند؟ |  |  |  |  |
| 33 | آيا ريزش هاي مواد قابل احتراق و اشتعال به طور مناسب جمع آوري و تميز مي گردد؟ |  |  |  |  |
|  | **برچسب هاي هشدار دهنده خطر** |  |  |  |  |
| 34 | آيا علائم مربوط به خطر حريق در مکان هاي مورد نياز نصب شده­اند؟ |  |  |  |  |
| 35 | آيا کليه مخازن مواد شيميايي به وسيله برچسب هاي حاوي نام و خطرات آن ها مشخص شده اند؟ |  |  |  |  |
| 36 | آيا قفسه هاي نگهداري مايعات قابل اشتعال با برچسب (مواد قابل اشتعال – اجتناب ازايجاد آتش) مشخص گرديده اند؟ |  |  |  |  |
| 37 | آيا براي يک سيستم ثابت اطفاء حريق ، برچسب هشدار درخصوص خطرات مرتبط با اطفاء کننده متوسط استفاده شده است؟ |  |  |  |  |
|  | **کمک هاي اوليه** |  |  |  |  |
| 38 | آيا امکانات چشم شوي و دوش اضطراري براي دسترسي واستفاده فوري کارکنان در مکان هايي که امکان تماس با مواد خورنده و |  |  |  |  |
| رديف | شرح | بلي | خير | N/A | توضيحات |
|  | آسيب زا وجود دارد در نظر گرفته شده است؟ |  |  |  |  |
|  | **ضبط وربط** |  |  |  |  |
| 39 | آيا مناطق کاري تميز هستند؟ |  |  |  |  |
| 40 | آيا مواد ريخت و پاش شده به سرعت تميز مي شوند؟ |  |  |  |  |
|  | **راهرو ها** |  |  |  |  |
| 41 | آيا راهروها مشخص شده اند؟ |  |  |  |  |
| 42 | آيا پهناي راهروها حفظ شده اند؟ |  |  |  |  |
| 43 | آيا راهروها در شرايط مناسبي قرار دارند؟ |  |  |  |  |
| 44 | آيا پهناي حداقل 91سانتي متر (3 فوت) براي راهروها رعايت شده است؟ |  |  |  |  |
|  | **راه هاي خروجي** |  |  |  |  |
| 45 | آيا خروجي ها بطور مناسب مشخص شده اند؟ |  |  |  |  |
| 46 | آيا روشنايي راهروها و خروجي ها مناسب است؟ (ميزان 5 فوت- کندل) |  |  |  |  |
| 47 | آيا منبع انرژي اضطراري موجود است؟ |  |  |  |  |
| رديف | شرح | بلي | خير | N/A | توضيحات |
| 48 | آيا راه هاي خروجي باز است و مسدود نشده است؟ |  |  |  |  |
| نام و نام خانوادگي بررسي كننده و امضاء: تاريخ مميزي:  پيشنهادات لازم : | | | | | |